中科易迅设备当前阶段使用情况汇总

1. 设备测试阶段接线方式、配置参数等均可以正常使用，数据也能正常发送、上传。
2. 因业务需求，在我司中控设备在重启之后会先从本地读取上一次关机时的继电器（照明灯）状态，根据重启之前的状态给中科易迅网关发送继电器控制指令来恢复，连续发送4条指令，此后中科易迅网关回复数据的地址会错乱。如果取消开机恢复状态的业务则返回数据的地址正常。此情况已经在3月19日与中科易迅技术支持反馈。
3. 中科易迅网关在停止接收数据一段时间后，会出现接收下发控制指令之后无响应的现象，网络接口的指示灯不亮，设备状态指示灯频闪。需要将中科易迅网关的所有接口断开，过3s之后重新连接才能恢复正常。此种情况已经出现过两次。